**iperf -c 10.208.5.34 -t 60 -i 1**

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.208.5.34, TCP port 5001

TCP window size: 43.8 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.208.5.33 port 43448 connected with 10.208.5.34 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 1.0 sec 69.3 KBytes 568 Kbits/sec

[ 3] 1.0- 2.0 sec 76.4 KBytes 626 Kbits/sec

[ 3] 2.0- 3.0 sec 49.5 KBytes 405 Kbits/sec

[ 3] 3.0- 4.0 sec 29.7 KBytes 243 Kbits/sec

[ 3] 4.0- 5.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec

[ 3] 5.0- 6.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec

[ 3] 6.0- 7.0 sec 1.41 KBytes 11.6 Kbits/sec

[ 3] 7.0- 8.0 sec 14.1 KBytes 116 Kbits/sec

[ 3] 8.0- 9.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec

[ 3] 9.0-10.0 sec 29.7 KBytes 243 Kbits/sec

[ 3] 10.0-11.0 sec 11.3 KBytes 92.7 Kbits/sec

[ 3] 11.0-12.0 sec 33.9 KBytes 278 Kbits/sec

[ 3] 12.0-13.0 sec 5.66 KBytes 46.3 Kbits/sec

[ 3] 13.0-14.0 sec 35.4 KBytes 290 Kbits/sec

[ 3] 14.0-15.0 sec 9.90 KBytes 81.1 Kbits/sec

[ 3] 15.0-16.0 sec 43.8 KBytes 359 Kbits/sec

[ 3] 16.0-17.0 sec 96.2 KBytes 788 Kbits/sec

[ 3] 17.0-18.0 sec 25.5 KBytes 209 Kbits/sec

[ 3] 18.0-19.0 sec 42.4 KBytes 348 Kbits/sec

[ 3] 19.0-20.0 sec 120 KBytes 985 Kbits/sec

[ 3] 20.0-21.0 sec 158 KBytes 1.29 Mbits/sec

[ 3] 21.0-22.0 sec 250 KBytes 2.05 Mbits/sec

[ 3] 22.0-23.0 sec 330 KBytes 2.70 Mbits/sec

[ 3] 23.0-24.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 24.0-25.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 25.0-26.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 26.0-27.0 sec 219 KBytes 1.79 Mbits/sec

[ 3] 27.0-28.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 28.0-29.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 29.0-30.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 30.0-31.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 31.0-32.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 32.0-33.0 sec 362 KBytes 2.97 Mbits/sec

[ 3] 33.0-34.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 34.0-35.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 35.0-36.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 36.0-37.0 sec 389 KBytes 3.19 Mbits/sec

[ 3] 37.0-38.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 38.0-39.0 sec 308 KBytes 2.52 Mbits/sec

[ 3] 39.0-40.0 sec 134 KBytes 1.10 Mbits/sec

[ 3] 40.0-41.0 sec 249 KBytes 2.04 Mbits/sec

[ 3] 41.0-42.0 sec 253 KBytes 2.07 Mbits/sec

[ 3] 42.0-43.0 sec 269 KBytes 2.20 Mbits/sec

[ 3] 43.0-44.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 44.0-45.0 sec 311 KBytes 2.55 Mbits/sec

[ 3] 45.0-46.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 46.0-47.0 sec 368 KBytes 3.02 Mbits/sec

[ 3] 47.0-48.0 sec 156 KBytes 1.27 Mbits/sec

[ 3] 48.0-49.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 49.0-50.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 50.0-51.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 51.0-52.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 52.0-53.0 sec 304 KBytes 2.49 Mbits/sec

[ 3] 53.0-54.0 sec 199 KBytes 1.63 Mbits/sec

[ 3] 54.0-55.0 sec 201 KBytes 1.64 Mbits/sec

[ 3] 55.0-56.0 sec 376 KBytes 3.08 Mbits/sec

[ 3] 56.0-57.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 57.0-58.0 sec 298 KBytes 2.44 Mbits/sec

[ 3] 58.0-59.0 sec 262 KBytes 2.14 Mbits/sec

[ 3] 59.0-60.0 sec 311 KBytes 2.55 Mbits/sec

[ 3] 0.0-60.0 sec 13.8 MBytes 1.92 Mbits/sec

**pi@raspberrypi:~ $ iperf -c 10.208.5.34 -t 60 -i 1**

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.208.5.34, TCP port 5001

TCP window size: 43.8 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.208.5.33 port 43450 connected with 10.208.5.34 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 1.0 sec 317 KBytes 2.60 Mbits/sec

[ 3] 1.0- 2.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 2.0- 3.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 3.0- 4.0 sec 167 KBytes 1.37 Mbits/sec

[ 3] 4.0- 5.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 5.0- 6.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 6.0- 7.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 7.0- 8.0 sec 179 KBytes 1.46 Mbits/sec

[ 3] 8.0- 9.0 sec 110 KBytes 904 Kbits/sec

[ 3] 9.0-10.0 sec 264 KBytes 2.17 Mbits/sec

[ 3] 10.0-11.0 sec 255 KBytes 2.09 Mbits/sec

[ 3] 11.0-12.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 12.0-13.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 13.0-14.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 14.0-15.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 15.0-16.0 sec 364 KBytes 2.98 Mbits/sec

[ 3] 16.0-17.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 17.0-18.0 sec 235 KBytes 1.92 Mbits/sec

[ 3] 18.0-19.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 19.0-20.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 20.0-21.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 21.0-22.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 22.0-23.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 23.0-24.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 24.0-25.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 25.0-26.0 sec 630 KBytes 5.16 Mbits/sec

[ 3] 26.0-27.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 27.0-28.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 28.0-29.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 29.0-30.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 30.0-31.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 31.0-32.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 32.0-33.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 33.0-34.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 34.0-35.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 35.0-36.0 sec 305 KBytes 2.50 Mbits/sec

[ 3] 36.0-37.0 sec 254 KBytes 2.08 Mbits/sec

[ 3] 37.0-38.0 sec 182 KBytes 1.49 Mbits/sec

[ 3] 38.0-39.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 39.0-40.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 40.0-41.0 sec 632 KBytes 5.18 Mbits/sec

[ 3] 41.0-42.0 sec 255 KBytes 2.09 Mbits/sec

[ 3] 42.0-43.0 sec 334 KBytes 2.74 Mbits/sec

[ 3] 43.0-44.0 sec 344 KBytes 2.82 Mbits/sec

[ 3] 44.0-45.0 sec 325 KBytes 2.66 Mbits/sec

[ 3] 45.0-46.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 46.0-47.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 47.0-48.0 sec 503 KBytes 4.12 Mbits/sec

[ 3] 48.0-49.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 49.0-50.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 50.0-51.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 51.0-52.0 sec 330 KBytes 2.71 Mbits/sec

[ 3] 52.0-53.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 53.0-54.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 54.0-55.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 55.0-56.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 56.0-57.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 57.0-58.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 58.0-59.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 59.0-60.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 0.0-60.1 sec 27.3 MBytes 3.82 Mbits/sec

**pi@raspberrypi:~ $ iperf -c 10.208.5.34 -t 60 -i 1**

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.208.5.34, TCP port 5001

TCP window size: 43.8 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.208.5.33 port 43452 connected with 10.208.5.34 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 1.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 1.0- 2.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 2.0- 3.0 sec 491 KBytes 4.02 Mbits/sec

[ 3] 3.0- 4.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 4.0- 5.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 5.0- 6.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 6.0- 7.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 7.0- 8.0 sec 231 KBytes 1.89 Mbits/sec

[ 3] 8.0- 9.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 9.0-10.0 sec 242 KBytes 1.99 Mbits/sec

[ 3] 10.0-11.0 sec 163 KBytes 1.33 Mbits/sec

[ 3] 11.0-12.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 12.0-13.0 sec 341 KBytes 2.80 Mbits/sec

[ 3] 13.0-14.0 sec 479 KBytes 3.93 Mbits/sec

[ 3] 14.0-15.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 15.0-16.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 16.0-17.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 17.0-18.0 sec 379 KBytes 3.10 Mbits/sec

[ 3] 18.0-19.0 sec 390 KBytes 3.20 Mbits/sec

[ 3] 19.0-20.0 sec 196 KBytes 1.60 Mbits/sec

[ 3] 20.0-21.0 sec 172 KBytes 1.41 Mbits/sec

[ 3] 21.0-22.0 sec 134 KBytes 1.09 Mbits/sec

[ 3] 22.0-23.0 sec 200 KBytes 1.64 Mbits/sec

[ 3] 23.0-24.0 sec 233 KBytes 1.91 Mbits/sec

[ 3] 24.0-25.0 sec 242 KBytes 1.98 Mbits/sec

[ 3] 25.0-26.0 sec 274 KBytes 2.25 Mbits/sec

[ 3] 26.0-27.0 sec 158 KBytes 1.29 Mbits/sec

[ 3] 27.0-28.0 sec 193 KBytes 1.58 Mbits/sec

[ 3] 28.0-29.0 sec 126 KBytes 1.03 Mbits/sec

[ 3] 29.0-30.0 sec 290 KBytes 2.37 Mbits/sec

[ 3] 30.0-31.0 sec 110 KBytes 904 Kbits/sec

[ 3] 31.0-32.0 sec 66.5 KBytes 544 Kbits/sec

[ 3] 32.0-33.0 sec 72.1 KBytes 591 Kbits/sec

[ 3] 33.0-34.0 sec 120 KBytes 985 Kbits/sec

[ 3] 34.0-35.0 sec 15.6 KBytes 127 Kbits/sec

[ 3] 35.0-36.0 sec 106 KBytes 869 Kbits/sec

[ 3] 36.0-37.0 sec 87.7 KBytes 718 Kbits/sec

[ 3] 37.0-38.0 sec 222 KBytes 1.82 Mbits/sec

[ 3] 38.0-39.0 sec 503 KBytes 4.12 Mbits/sec

[ 3] 39.0-40.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 40.0-41.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 41.0-42.0 sec 245 KBytes 2.01 Mbits/sec

[ 3] 42.0-43.0 sec 508 KBytes 4.16 Mbits/sec

[ 3] 43.0-44.0 sec 240 KBytes 1.96 Mbits/sec

[ 3] 44.0-45.0 sec 235 KBytes 1.93 Mbits/sec

[ 3] 45.0-46.0 sec 287 KBytes 2.35 Mbits/sec

[ 3] 46.0-47.0 sec 208 KBytes 1.70 Mbits/sec

[ 3] 47.0-48.0 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec

[ 3] 48.0-49.0 sec 337 KBytes 2.76 Mbits/sec

[ 3] 49.0-50.0 sec 209 KBytes 1.71 Mbits/sec

[ 3] 50.0-51.0 sec 165 KBytes 1.35 Mbits/sec

[ 3] 51.0-52.0 sec 27.5 KBytes 226 Kbits/sec

[ 3] 52.0-53.0 sec 345 KBytes 2.83 Mbits/sec

[ 3] 53.0-54.0 sec 226 KBytes 1.85 Mbits/sec

[ 3] 54.0-55.0 sec 115 KBytes 938 Kbits/sec

[ 3] 55.0-56.0 sec 217 KBytes 1.78 Mbits/sec

[ 3] 56.0-57.0 sec 346 KBytes 2.83 Mbits/sec

[ 3] 57.0-58.0 sec 288 KBytes 2.36 Mbits/sec

[ 3] 58.0-59.0 sec 200 KBytes 1.64 Mbits/sec

[ 3] 59.0-60.0 sec 187 KBytes 1.53 Mbits/sec

[ 3] 0.0-60.1 sec 16.4 MBytes 2.29 Mbits/sec

**pi@raspberrypi:~ $ iperf -c 10.208.5.34 -t 60 -i 1**

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.208.5.34, TCP port 5001

TCP window size: 43.8 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.208.5.33 port 43454 connected with 10.208.5.34 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 1.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 1.0- 2.0 sec 299 KBytes 2.45 Mbits/sec

[ 3] 2.0- 3.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 3.0- 4.0 sec 452 KBytes 3.70 Mbits/sec

[ 3] 4.0- 5.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 5.0- 6.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 6.0- 7.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 7.0- 8.0 sec 296 KBytes 2.42 Mbits/sec

[ 3] 8.0- 9.0 sec 376 KBytes 3.08 Mbits/sec

[ 3] 9.0-10.0 sec 430 KBytes 3.52 Mbits/sec

[ 3] 10.0-11.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 11.0-12.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 12.0-13.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 13.0-14.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 14.0-15.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 15.0-16.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 16.0-17.0 sec 319 KBytes 2.62 Mbits/sec

[ 3] 17.0-18.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 18.0-19.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 19.0-20.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 20.0-21.0 sec 305 KBytes 2.49 Mbits/sec

[ 3] 21.0-22.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 22.0-23.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 23.0-24.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 24.0-25.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 25.0-26.0 sec 169 KBytes 1.38 Mbits/sec

[ 3] 26.0-27.0 sec 96.2 KBytes 788 Kbits/sec

[ 3] 27.0-28.0 sec 25.5 KBytes 209 Kbits/sec

[ 3] 28.0-29.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 29.0-30.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 30.0-31.0 sec 407 KBytes 3.33 Mbits/sec

[ 3] 31.0-32.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 32.0-33.0 sec 421 KBytes 3.45 Mbits/sec

[ 3] 33.0-34.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 34.0-35.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 35.0-36.0 sec 416 KBytes 3.41 Mbits/sec

[ 3] 36.0-37.0 sec 97.6 KBytes 799 Kbits/sec

[ 3] 37.0-38.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 38.0-39.0 sec 417 KBytes 3.42 Mbits/sec

[ 3] 39.0-40.0 sec 210 KBytes 1.72 Mbits/sec

[ 3] 40.0-41.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 41.0-42.0 sec 165 KBytes 1.35 Mbits/sec

[ 3] 42.0-43.0 sec 266 KBytes 2.18 Mbits/sec

[ 3] 43.0-44.0 sec 227 KBytes 1.86 Mbits/sec

[ 3] 44.0-45.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 45.0-46.0 sec 183 KBytes 1.50 Mbits/sec

[ 3] 46.0-47.0 sec 293 KBytes 2.40 Mbits/sec

[ 3] 47.0-48.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 48.0-49.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 49.0-50.0 sec 274 KBytes 2.25 Mbits/sec

[ 3] 50.0-51.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 51.0-52.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 52.0-53.0 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec

[ 3] 53.0-54.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 54.0-55.0 sec 274 KBytes 2.25 Mbits/sec

[ 3] 55.0-56.0 sec 342 KBytes 2.80 Mbits/sec

[ 3] 56.0-57.0 sec 322 KBytes 2.64 Mbits/sec

[ 3] 57.0-58.0 sec 185 KBytes 1.52 Mbits/sec

[ 3] 58.0-59.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 59.0-60.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 0.0-60.2 sec 21.5 MBytes 2.99 Mbits/sec

**pi@raspberrypi:~ $ iperf -c 10.208.5.34 -t 60 -i 1**

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.208.5.34, TCP port 5001

TCP window size: 43.8 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.208.5.33 port 43456 connected with 10.208.5.34 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 1.0 sec 117 KBytes 961 Kbits/sec

[ 3] 1.0- 2.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 2.0- 3.0 sec 255 KBytes 2.09 Mbits/sec

[ 3] 3.0- 4.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 4.0- 5.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 5.0- 6.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 6.0- 7.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 7.0- 8.0 sec 504 KBytes 4.13 Mbits/sec

[ 3] 8.0- 9.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 9.0-10.0 sec 494 KBytes 4.05 Mbits/sec

[ 3] 10.0-11.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 11.0-12.0 sec 469 KBytes 3.85 Mbits/sec

[ 3] 12.0-13.0 sec 399 KBytes 3.27 Mbits/sec

[ 3] 13.0-14.0 sec 188 KBytes 1.54 Mbits/sec

[ 3] 14.0-15.0 sec 72.1 KBytes 591 Kbits/sec

[ 3] 15.0-16.0 sec 55.1 KBytes 452 Kbits/sec

[ 3] 16.0-17.0 sec 115 KBytes 938 Kbits/sec

[ 3] 17.0-18.0 sec 84.8 KBytes 695 Kbits/sec

[ 3] 18.0-19.0 sec 226 KBytes 1.85 Mbits/sec

[ 3] 19.0-20.0 sec 113 KBytes 927 Kbits/sec

[ 3] 20.0-21.0 sec 188 KBytes 1.54 Mbits/sec

[ 3] 21.0-22.0 sec 163 KBytes 1.33 Mbits/sec

[ 3] 22.0-23.0 sec 148 KBytes 1.22 Mbits/sec

[ 3] 23.0-24.0 sec 226 KBytes 1.85 Mbits/sec

[ 3] 24.0-25.0 sec 63.6 KBytes 521 Kbits/sec

[ 3] 25.0-26.0 sec 151 KBytes 1.24 Mbits/sec

[ 3] 26.0-27.0 sec 123 KBytes 1.01 Mbits/sec

[ 3] 27.0-28.0 sec 124 KBytes 1.02 Mbits/sec

[ 3] 28.0-29.0 sec 91.9 KBytes 753 Kbits/sec

[ 3] 29.0-30.0 sec 123 KBytes 1.01 Mbits/sec

[ 3] 30.0-31.0 sec 123 KBytes 1.01 Mbits/sec

[ 3] 31.0-32.0 sec 117 KBytes 961 Kbits/sec

[ 3] 32.0-33.0 sec 188 KBytes 1.54 Mbits/sec

[ 3] 33.0-34.0 sec 115 KBytes 938 Kbits/sec

[ 3] 34.0-35.0 sec 156 KBytes 1.27 Mbits/sec

[ 3] 35.0-36.0 sec 189 KBytes 1.55 Mbits/sec

[ 3] 36.0-37.0 sec 111 KBytes 909 Kbits/sec

[ 3] 37.0-38.0 sec 226 KBytes 1.85 Mbits/sec

[ 3] 38.0-39.0 sec 219 KBytes 1.80 Mbits/sec

[ 3] 39.0-40.0 sec 181 KBytes 1.48 Mbits/sec

[ 3] 40.0-41.0 sec 229 KBytes 1.88 Mbits/sec

[ 3] 41.0-42.0 sec 214 KBytes 1.75 Mbits/sec

[ 3] 42.0-43.0 sec 242 KBytes 1.98 Mbits/sec

[ 3] 43.0-44.0 sec 223 KBytes 1.82 Mbits/sec

[ 3] 44.0-45.0 sec 233 KBytes 1.91 Mbits/sec

[ 3] 45.0-46.0 sec 132 KBytes 1.08 Mbits/sec

[ 3] 46.0-47.0 sec 185 KBytes 1.52 Mbits/sec

[ 3] 47.0-48.0 sec 228 KBytes 1.87 Mbits/sec

[ 3] 48.0-49.0 sec 115 KBytes 938 Kbits/sec

[ 3] 49.0-50.0 sec 215 KBytes 1.76 Mbits/sec

[ 3] 50.0-51.0 sec 171 KBytes 1.40 Mbits/sec

[ 3] 51.0-52.0 sec 177 KBytes 1.45 Mbits/sec

[ 3] 52.0-53.0 sec 79.2 KBytes 649 Kbits/sec

[ 3] 53.0-54.0 sec 141 KBytes 1.16 Mbits/sec

[ 3] 54.0-55.0 sec 212 KBytes 1.74 Mbits/sec

[ 3] 55.0-56.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec

[ 3] 56.0-57.0 sec 5.66 KBytes 46.3 Kbits/sec

[ 3] 57.0-58.0 sec 32.5 KBytes 266 Kbits/sec

[ 3] 58.0-59.0 sec 11.3 KBytes 92.7 Kbits/sec

[ 3] 59.0-60.0 sec 103 KBytes 846 Kbits/sec

[ 3] 0.0-60.1 sec 11.5 MBytes 1.60 Mbits/sec

**pi@raspberrypi:~ $ iperf -c 10.208.5.34 -t 60 -i 1**

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.208.5.34, TCP port 5001

TCP window size: 43.8 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.208.5.33 port 43458 connected with 10.208.5.34 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 1.0 sec 271 KBytes 2.22 Mbits/sec

[ 3] 1.0- 2.0 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec

[ 3] 2.0- 3.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 3.0- 4.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 4.0- 5.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 5.0- 6.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 6.0- 7.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 7.0- 8.0 sec 374 KBytes 3.06 Mbits/sec

[ 3] 8.0- 9.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 9.0-10.0 sec 273 KBytes 2.24 Mbits/sec

[ 3] 10.0-11.0 sec 911 KBytes 7.46 Mbits/sec

[ 3] 11.0-12.0 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec

[ 3] 12.0-13.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 13.0-14.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 14.0-15.0 sec 667 KBytes 5.46 Mbits/sec

[ 3] 15.0-16.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 16.0-17.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 17.0-18.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 18.0-19.0 sec 624 KBytes 5.12 Mbits/sec

[ 3] 19.0-20.0 sec 655 KBytes 5.37 Mbits/sec

[ 3] 20.0-21.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 21.0-22.0 sec 875 KBytes 7.17 Mbits/sec

[ 3] 22.0-23.0 sec 510 KBytes 4.18 Mbits/sec

[ 3] 23.0-24.0 sec 484 KBytes 3.96 Mbits/sec

[ 3] 24.0-25.0 sec 564 KBytes 4.62 Mbits/sec

[ 3] 25.0-26.0 sec 417 KBytes 3.42 Mbits/sec

[ 3] 26.0-27.0 sec 820 KBytes 6.72 Mbits/sec

[ 3] 27.0-28.0 sec 576 KBytes 4.71 Mbits/sec

[ 3] 28.0-29.0 sec 537 KBytes 4.40 Mbits/sec

[ 3] 29.0-30.0 sec 499 KBytes 4.09 Mbits/sec

[ 3] 30.0-31.0 sec 390 KBytes 3.20 Mbits/sec

[ 3] 31.0-32.0 sec 161 KBytes 1.32 Mbits/sec

[ 3] 32.0-33.0 sec 348 KBytes 2.85 Mbits/sec

[ 3] 33.0-34.0 sec 352 KBytes 2.88 Mbits/sec

[ 3] 34.0-35.0 sec 359 KBytes 2.94 Mbits/sec

[ 3] 35.0-36.0 sec 460 KBytes 3.76 Mbits/sec

[ 3] 36.0-37.0 sec 525 KBytes 4.30 Mbits/sec

[ 3] 37.0-38.0 sec 243 KBytes 1.99 Mbits/sec

[ 3] 38.0-39.0 sec 436 KBytes 3.57 Mbits/sec

[ 3] 39.0-40.0 sec 968 KBytes 7.93 Mbits/sec

[ 3] 40.0-41.0 sec 496 KBytes 4.06 Mbits/sec

[ 3] 41.0-42.0 sec 540 KBytes 4.43 Mbits/sec

[ 3] 42.0-43.0 sec 556 KBytes 4.55 Mbits/sec

[ 3] 43.0-44.0 sec 281 KBytes 2.31 Mbits/sec

[ 3] 44.0-45.0 sec 300 KBytes 2.46 Mbits/sec

[ 3] 45.0-46.0 sec 228 KBytes 1.87 Mbits/sec

[ 3] 46.0-47.0 sec 255 KBytes 2.09 Mbits/sec

[ 3] 47.0-48.0 sec 467 KBytes 3.82 Mbits/sec

[ 3] 48.0-49.0 sec 437 KBytes 3.58 Mbits/sec

[ 3] 49.0-50.0 sec 467 KBytes 3.82 Mbits/sec

[ 3] 50.0-51.0 sec 400 KBytes 3.28 Mbits/sec

[ 3] 51.0-52.0 sec 264 KBytes 2.17 Mbits/sec

[ 3] 52.0-53.0 sec 134 KBytes 1.10 Mbits/sec

[ 3] 53.0-54.0 sec 494 KBytes 4.04 Mbits/sec

[ 3] 54.0-55.0 sec 489 KBytes 4.01 Mbits/sec

[ 3] 55.0-56.0 sec 526 KBytes 4.31 Mbits/sec

[ 3] 56.0-57.0 sec 335 KBytes 2.75 Mbits/sec

[ 3] 57.0-58.0 sec 294 KBytes 2.41 Mbits/sec

[ 3] 58.0-59.0 sec 202 KBytes 1.66 Mbits/sec

[ 3] 59.0-60.0 sec 238 KBytes 1.95 Mbits/sec

[ 3] 0.0-60.2 sec 29.7 MBytes 4.14 Mbits/sec

**pi@raspberrypi:~ $ iperf -c 10.208.5.34 -t 60 -i 1**

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.208.5.34, TCP port 5001

TCP window size: 43.8 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.208.5.33 port 43460 connected with 10.208.5.34 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 1.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 1.0- 2.0 sec 37.4 KBytes 306 Kbits/sec

[ 3] 2.0- 3.0 sec 172 KBytes 1.41 Mbits/sec

[ 3] 3.0- 4.0 sec 88.4 KBytes 724 Kbits/sec

[ 3] 4.0- 5.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec

[ 3] 5.0- 6.0 sec 97.6 KBytes 799 Kbits/sec

[ 3] 6.0- 7.0 sec 222 KBytes 1.82 Mbits/sec

[ 3] 7.0- 8.0 sec 233 KBytes 1.91 Mbits/sec

[ 3] 8.0- 9.0 sec 368 KBytes 3.02 Mbits/sec

[ 3] 9.0-10.0 sec 344 KBytes 2.82 Mbits/sec

[ 3] 10.0-11.0 sec 368 KBytes 3.02 Mbits/sec

[ 3] 11.0-12.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 12.0-13.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 13.0-14.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 14.0-15.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 15.0-16.0 sec 374 KBytes 3.06 Mbits/sec

[ 3] 16.0-17.0 sec 76.4 KBytes 626 Kbits/sec

[ 3] 17.0-18.0 sec 139 KBytes 1.14 Mbits/sec

[ 3] 18.0-19.0 sec 100 KBytes 822 Kbits/sec

[ 3] 19.0-20.0 sec 62.2 KBytes 510 Kbits/sec

[ 3] 20.0-21.0 sec 91.9 KBytes 753 Kbits/sec

[ 3] 21.0-22.0 sec 133 KBytes 1.09 Mbits/sec

[ 3] 22.0-23.0 sec 206 KBytes 1.69 Mbits/sec

[ 3] 23.0-24.0 sec 348 KBytes 2.85 Mbits/sec

[ 3] 24.0-25.0 sec 192 KBytes 1.58 Mbits/sec

[ 3] 25.0-26.0 sec 129 KBytes 1.05 Mbits/sec

[ 3] 26.0-27.0 sec 29.7 KBytes 243 Kbits/sec

[ 3] 27.0-28.0 sec 15.6 KBytes 127 Kbits/sec

[ 3] 28.0-29.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec

[ 3] 29.0-30.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec

[ 3] 30.0-31.0 sec 67.9 KBytes 556 Kbits/sec

[ 3] 31.0-32.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec

[ 3] 32.0-33.0 sec 41.0 KBytes 336 Kbits/sec

[ 3] 33.0-34.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec

[ 3] 34.0-35.0 sec 215 KBytes 1.76 Mbits/sec

[ 3] 35.0-36.0 sec 105 KBytes 857 Kbits/sec

[ 3] 36.0-37.0 sec 185 KBytes 1.51 Mbits/sec

[ 3] 37.0-38.0 sec 315 KBytes 2.58 Mbits/sec

[ 3] 38.0-39.0 sec 151 KBytes 1.23 Mbits/sec

[ 3] 39.0-40.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 40.0-41.0 sec 129 KBytes 1.05 Mbits/sec

[ 3] 41.0-42.0 sec 86.3 KBytes 707 Kbits/sec

[ 3] 42.0-43.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 43.0-44.0 sec 465 KBytes 3.81 Mbits/sec

[ 3] 44.0-45.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 45.0-46.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 46.0-47.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 47.0-48.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 48.0-49.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 49.0-50.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 50.0-51.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 51.0-52.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 52.0-53.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 53.0-54.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 54.0-55.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 55.0-56.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 56.0-57.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 57.0-58.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 58.0-59.0 sec 377 KBytes 3.09 Mbits/sec

[ 3] 59.0-60.0 sec 363 KBytes 2.97 Mbits/sec

[ 3] 0.0-60.1 sec 16.3 MBytes 2.27 Mbits/sec

**pi@raspberrypi:~ $ iperf -c 10.208.5.34 -t 60 -i 1**

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.208.5.34, TCP port 5001

TCP window size: 43.8 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.208.5.33 port 43462 connected with 10.208.5.34 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 1.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 1.0- 2.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 2.0- 3.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 3.0- 4.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 4.0- 5.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 5.0- 6.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 6.0- 7.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 7.0- 8.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 8.0- 9.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 9.0-10.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 10.0-11.0 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec

[ 3] 11.0-12.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 12.0-13.0 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec

[ 3] 13.0-14.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 14.0-15.0 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec

[ 3] 15.0-16.0 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec

[ 3] 16.0-17.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 17.0-18.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 18.0-19.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 19.0-20.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 20.0-21.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 21.0-22.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 22.0-23.0 sec 444 KBytes 3.64 Mbits/sec

[ 3] 23.0-24.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 24.0-25.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 25.0-26.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 26.0-27.0 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec

[ 3] 27.0-28.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 28.0-29.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 29.0-30.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 30.0-31.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 31.0-32.0 sec 509 KBytes 4.17 Mbits/sec

[ 3] 32.0-33.0 sec 253 KBytes 2.07 Mbits/sec

[ 3] 33.0-34.0 sec 456 KBytes 3.74 Mbits/sec

[ 3] 34.0-35.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 35.0-36.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 36.0-37.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 37.0-38.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 38.0-39.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 39.0-40.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 40.0-41.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 41.0-42.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 42.0-43.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 43.0-44.0 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec

[ 3] 44.0-45.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 45.0-46.0 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec

[ 3] 46.0-47.0 sec 742 KBytes 6.08 Mbits/sec

[ 3] 47.0-48.0 sec 397 KBytes 3.25 Mbits/sec

[ 3] 48.0-49.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 49.0-50.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 50.0-51.0 sec 856 KBytes 7.01 Mbits/sec

[ 3] 51.0-52.0 sec 390 KBytes 3.20 Mbits/sec

[ 3] 52.0-53.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 53.0-54.0 sec 524 KBytes 4.29 Mbits/sec

[ 3] 54.0-55.0 sec 887 KBytes 7.27 Mbits/sec

[ 3] 55.0-56.0 sec 590 KBytes 4.83 Mbits/sec

[ 3] 56.0-57.0 sec 759 KBytes 6.21 Mbits/sec

[ 3] 57.0-58.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 58.0-59.0 sec 799 KBytes 6.54 Mbits/sec

[ 3] 59.0-60.0 sec 215 KBytes 1.76 Mbits/sec

[ 3] 0.0-60.0 sec 43.4 MBytes 6.06 Mbits/sec

**pi@raspberrypi:~ $ iperf -c 10.208.5.34 -t 60 -i 1**

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.208.5.34, TCP port 5001

TCP window size: 43.8 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.208.5.33 port 43464 connected with 10.208.5.34 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 1.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 1.0- 2.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 2.0- 3.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 3.0- 4.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 4.0- 5.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 5.0- 6.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 6.0- 7.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 7.0- 8.0 sec 433 KBytes 3.55 Mbits/sec

[ 3] 8.0- 9.0 sec 182 KBytes 1.49 Mbits/sec

[ 3] 9.0-10.0 sec 207 KBytes 1.70 Mbits/sec

[ 3] 10.0-11.0 sec 250 KBytes 2.04 Mbits/sec

[ 3] 11.0-12.0 sec 327 KBytes 2.68 Mbits/sec

[ 3] 12.0-13.0 sec 182 KBytes 1.49 Mbits/sec

[ 3] 13.0-14.0 sec 373 KBytes 3.05 Mbits/sec

[ 3] 14.0-15.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 15.0-16.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 16.0-17.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 17.0-18.0 sec 508 KBytes 4.16 Mbits/sec

[ 3] 18.0-19.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 19.0-20.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 20.0-21.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 21.0-22.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 22.0-23.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 23.0-24.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 24.0-25.0 sec 322 KBytes 2.63 Mbits/sec

[ 3] 25.0-26.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 26.0-27.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 27.0-28.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 28.0-29.0 sec 755 KBytes 6.19 Mbits/sec

[ 3] 29.0-30.0 sec 184 KBytes 1.51 Mbits/sec

[ 3] 30.0-31.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 31.0-32.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 32.0-33.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 33.0-34.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 34.0-35.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 35.0-36.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 36.0-37.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 37.0-38.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 38.0-39.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec

[ 3] 39.0-40.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 40.0-41.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 41.0-42.0 sec 433 KBytes 3.55 Mbits/sec

[ 3] 42.0-43.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 43.0-44.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 44.0-45.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 45.0-46.0 sec 352 KBytes 2.88 Mbits/sec

[ 3] 46.0-47.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 47.0-48.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 48.0-49.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/sec

[ 3] 49.0-50.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 50.0-51.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 51.0-52.0 sec 488 KBytes 4.00 Mbits/sec

[ 3] 52.0-53.0 sec 263 KBytes 2.16 Mbits/sec

[ 3] 53.0-54.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 54.0-55.0 sec 426 KBytes 3.49 Mbits/sec

[ 3] 55.0-56.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 56.0-57.0 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec

[ 3] 57.0-58.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 58.0-59.0 sec 297 KBytes 2.44 Mbits/sec

[ 3] 59.0-60.0 sec 474 KBytes 3.89 Mbits/sec

[ 3] 0.0-60.4 sec 30.8 MBytes 4.28 Mbits/sec

**pi@raspberrypi:~ $ iperf -c 10.208.5.34 -t 60 -i 1**

------------------------------------------------------------

Client connecting to 10.208.5.34, TCP port 5001

TCP window size: 43.8 KByte (default)

------------------------------------------------------------

[ 3] local 10.208.5.33 port 43466 connected with 10.208.5.34 port 5001

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 1.0 sec 50.9 KBytes 417 Kbits/sec

[ 3] 1.0- 2.0 sec 36.8 KBytes 301 Kbits/sec

[ 3] 2.0- 3.0 sec 41.0 KBytes 336 Kbits/sec

[ 3] 3.0- 4.0 sec 29.7 KBytes 243 Kbits/sec

[ 3] 4.0- 5.0 sec 195 KBytes 1.60 Mbits/sec

[ 3] 5.0- 6.0 sec 117 KBytes 961 Kbits/sec

[ 3] 6.0- 7.0 sec 63.6 KBytes 521 Kbits/sec

[ 3] 7.0- 8.0 sec 189 KBytes 1.55 Mbits/sec

[ 3] 8.0- 9.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 9.0-10.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 10.0-11.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 11.0-12.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 12.0-13.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 13.0-14.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 14.0-15.0 sec 217 KBytes 1.77 Mbits/sec

[ 3] 15.0-16.0 sec 296 KBytes 2.42 Mbits/sec

[ 3] 16.0-17.0 sec 38.2 KBytes 313 Kbits/sec

[ 3] 17.0-18.0 sec 225 KBytes 1.84 Mbits/sec

[ 3] 18.0-19.0 sec 197 KBytes 1.61 Mbits/sec

[ 3] 19.0-20.0 sec 489 KBytes 4.01 Mbits/sec

[ 3] 20.0-21.0 sec 53.7 KBytes 440 Kbits/sec

[ 3] 21.0-22.0 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec

[ 3] 22.0-23.0 sec 247 KBytes 2.02 Mbits/sec

[ 3] 23.0-24.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 24.0-25.0 sec 365 KBytes 2.99 Mbits/sec

[ 3] 25.0-26.0 sec 262 KBytes 2.15 Mbits/sec

[ 3] 26.0-27.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 27.0-28.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 28.0-29.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 29.0-30.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 30.0-31.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 31.0-32.0 sec 496 KBytes 4.06 Mbits/sec

[ 3] 32.0-33.0 sec 281 KBytes 2.31 Mbits/sec

[ 3] 33.0-34.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 34.0-35.0 sec 512 KBytes 4.19 Mbits/sec

[ 3] 35.0-36.0 sec 335 KBytes 2.74 Mbits/sec

[ 3] 36.0-37.0 sec 376 KBytes 3.08 Mbits/sec

[ 3] 37.0-38.0 sec 382 KBytes 3.13 Mbits/sec

[ 3] 38.0-39.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 39.0-40.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 40.0-41.0 sec 222 KBytes 1.82 Mbits/sec

[ 3] 41.0-42.0 sec 288 KBytes 2.36 Mbits/sec

[ 3] 42.0-43.0 sec 103 KBytes 846 Kbits/sec

[ 3] 43.0-44.0 sec 136 KBytes 1.11 Mbits/sec

[ 3] 44.0-45.0 sec 204 KBytes 1.67 Mbits/sec

[ 3] 45.0-46.0 sec 127 KBytes 1.04 Mbits/sec

[ 3] 46.0-47.0 sec 110 KBytes 904 Kbits/sec

[ 3] 47.0-48.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 48.0-49.0 sec 213 KBytes 1.74 Mbits/sec

[ 3] 49.0-50.0 sec 176 KBytes 1.44 Mbits/sec

[ 3] 50.0-51.0 sec 214 KBytes 1.75 Mbits/sec

[ 3] 51.0-52.0 sec 140 KBytes 1.15 Mbits/sec

[ 3] 52.0-53.0 sec 223 KBytes 1.83 Mbits/sec

[ 3] 53.0-54.0 sec 147 KBytes 1.20 Mbits/sec

[ 3] 54.0-55.0 sec 94.7 KBytes 776 Kbits/sec

[ 3] 55.0-56.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec

[ 3] 56.0-57.0 sec 250 KBytes 2.05 Mbits/sec

[ 3] 57.0-58.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec

[ 3] 58.0-59.0 sec 118 KBytes 967 Kbits/sec

[ 3] 59.0-60.0 sec 187 KBytes 1.53 Mbits/sec

[ 3] 0.0-60.3 sec 15.0 MBytes 2.09 Mbits/sec