1 - 100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10072ms

rtt min/avg/max/mdev = 6.955/54.468/346.094/57.366 ms, pipe 4

2- 100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10128ms

rtt min/avg/max/mdev = 8.856/80.219/592.956/111.947 ms, pipe 6

3-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10070ms

rtt min/avg/max/mdev = 8.236/65.159/373.217/65.136 ms, pipe 4

4- 100 packets transmitted, 98 received, 2% packet loss, time 10067ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.060/66.591/663.106/121.267 ms, pipe 7

5- 100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10145ms

rtt min/avg/max/mdev = 8.127/74.126/406.173/82.172 ms, pipe 4

6- 100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10068ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.232/54.091/284.524/52.705 ms, pipe 3

7-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10074ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.057/51.352/228.480/52.773 ms, pipe 3

8-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10110ms

rtt min/avg/max/mdev = 10.884/69.130/474.568/68.114 ms, pipe 5

9-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10144ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.569/194.712/1156.045/316.370 ms, pipe 11

10-100 packets transmitted, 94 received, 6% packet loss, time 10325ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.709/253.958/1451.877/372.429 ms, pipe 14