1-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10116ms

rtt min/avg/max/mdev = 13.965/78.154/330.723/71.695 ms, pipe 4

2-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10249ms

rtt min/avg/max/mdev = 10.510/256.478/1147.290/317.263 ms, pipe 11

3-100 packets transmitted, 80 received, 20% packet loss, time 10450ms

rtt min/avg/max/mdev = 12.109/765.793/8313.154/1550.534 ms, pipe 29

4-100 packets transmitted, 93 received, 7% packet loss, time 10590ms

rtt min/avg/max/mdev = 194.885/3470.538/4928.510/1102.179 ms, pipe 47

5-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10275ms

rtt min/avg/max/mdev = 11.856/170.756/683.537/165.472 ms, pipe 7

6-100 packets transmitted, 96 received, 4% packet loss, time 10378ms

rtt min/avg/max/mdev = 14.441/236.547/709.939/169.078 ms, pipe 7

7-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10190ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.980/147.318/1123.189/219.470 ms, pipe 11

8-100 packets transmitted, 91 received, 9% packet loss, time 10520ms

rtt min/avg/max/mdev = 19.272/616.769/1698.095/439.927 ms, pipe 16

9-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10160ms

rtt min/avg/max/mdev = 11.510/115.090/744.411/146.282 ms, pipe 7

10-100 packets transmitted, 98 received, 2% packet loss, time 10364ms

rtt min/avg/max/mdev = 15.345/1121.890/2793.702/1002.637 ms, pipe 26