1-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 9994ms

rtt min/avg/max/mdev = 8.795/29.810/263.304/34.060 ms, pipe 3

2-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10032ms

rtt min/avg/max/mdev = 5.860/38.507/251.887/47.110 ms, pipe 3

3-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 9997ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.174/29.607/136.856/26.668 ms, pipe 2

4-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10046ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.892/55.789/285.817/53.740 ms, pipe 3

5-100 packets transmitted, 99 received, 1% packet loss, time 10141ms

rtt min/avg/max/mdev = 8.364/84.613/295.164/60.967 ms, pipe 3

6-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10080ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.792/74.775/362.082/64.110 ms, pipe 4

7-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10052ms

rtt min/avg/max/mdev = 5.844/39.957/268.197/47.115 ms, pipe 3

8-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10029ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.987/38.856/188.630/37.633 ms, pipe 2

9-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10151ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.329/158.480/1581.145/333.517 ms, pipe 15

10-00 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10139ms

rtt min/avg/max/mdev = 10.557/74.872/400.948/83.406 ms, pipe 4