1-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10032ms

rtt min/avg/max/mdev = 11.595/54.003/315.097/50.805 ms, pipe 3

2-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10167ms

rtt min/avg/max/mdev = 10.309/111.719/1030.700/189.265 ms, pipe 10

3-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10042ms

rtt min/avg/max/mdev = 8.935/39.397/309.983/49.764 ms, pipe 3

4-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10152ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.628/69.635/412.475/74.943 ms, pipe 4

5-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10051ms

rtt min/avg/max/mdev = 8.497/48.321/308.839/47.726 ms, pipe 3

6-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10063ms

rtt min/avg/max/mdev = 6.493/73.260/565.311/96.224 ms, pipe 6

7-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10182ms

rtt min/avg/max/mdev = 14.492/152.955/681.464/149.429 ms, pipe 7

8-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10155ms

rtt min/avg/max/mdev = 11.073/74.965/381.800/69.193 ms, pipe 4

9-100 packets transmitted, 97 received, 3% packet loss, time 11576ms

rtt min/avg/max/mdev = 14.536/3451.624/7225.154/2361.383 ms, pipe 45

10-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10170ms

rtt min/avg/max/mdev = 14.140/148.154/469.746/122.042 ms, pipe 5