1-100 packets transmitted, 94 received, 6% packet loss, time 10260ms

rtt min/avg/max/mdev = 22.413/575.166/2609.346/846.228 ms, pipe 25

2-100 packets transmitted, 99 received, 1% packet loss, time 10151ms

rtt min/avg/max/mdev = 21.042/78.071/300.583/49.330 ms, pipe 3

3-100 packets transmitted, 97 received, 3% packet loss, time 10138ms

rtt min/avg/max/mdev = 20.331/76.013/443.705/66.006 ms, pipe 5

4-100 packets transmitted, 96 received, 4% packet loss, time 10255ms

rtt min/avg/max/mdev = 21.384/320.788/1722.268/459.789 ms, pipe 16

5-100 packets transmitted, 97 received, 3% packet loss, time 10242ms

rtt min/avg/max/mdev = 20.489/89.656/281.949/64.017 ms, pipe 3

6-100 packets transmitted, 66 received, +3 errors, 34% packet loss, time 14294ms

rtt min/avg/max/mdev = 21.424/3375.910/8680.793/3046.066 ms, pipe 53

7-100 packets transmitted, 95 received, 5% packet loss, time 10259ms

rtt min/avg/max/mdev = 20.483/159.025/861.035/185.784 ms, pipe 8

8-100 packets transmitted, 69 received, 31% packet loss, time 10469ms

rtt min/avg/max/mdev = 21.792/1512.300/4373.110/1587.309 ms, pipe 41

9-100 packets transmitted, 97 received, 3% packet loss, time 10255ms

rtt min/avg/max/mdev = 21.522/156.135/762.301/152.448 ms, pipe 8

10-100 packets transmitted, 99 received, 1% packet loss, time 10327ms

rtt min/avg/max/mdev = 20.449/300.534/1474.250/368.784 ms, pipe 14