1-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10084ms

rtt min/avg/max/mdev = 10.424/57.444/242.438/48.631 ms, pipe 3

2-100 packets transmitted, 95 received, 5% packet loss, time 10531ms

rtt min/avg/max/mdev = 13.292/1292.601/3286.315/1157.907 ms, pipe 31

3-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10079ms

rtt min/avg/max/mdev = 8.844/57.227/324.656/55.302 ms, pipe 3

4-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10366ms

rtt min/avg/max/mdev = 12.339/388.800/1803.399/509.731 ms, pipe 17

5-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10366ms

rtt min/avg/max/mdev = 12.339/388.800/1803.399/509.731 ms, pipe 17

6-100 packets transmitted, 97 received, 3% packet loss, time 10333ms

rtt min/avg/max/mdev = 12.728/330.568/1301.786/360.616 ms, pipe 13

7-100 packets transmitted, 99 received, 1% packet loss, time 10234ms

rtt min/avg/max/mdev = 9.484/197.021/1189.931/265.751 ms, pipe 11

8-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10106ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.630/62.740/271.657/56.249 ms, pipe 3

9-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10210ms

rtt min/avg/max/mdev = 8.211/111.754/410.582/87.455 ms, pipe 4

10-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10055ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.282/45.826/242.127/44.602 ms, pipe 3