1- 100 packets transmitted, 47 received, +3 errors, 53% packet loss, time 13759ms

rtt min/avg/max/mdev = 82.685/4358.740/9206.417/3605.624 ms, pipe 67

2- 100 packets transmitted, 98 received, 2% packet loss, time 10340ms

rtt min/avg/max/mdev = 20.858/271.477/1422.446/334.335 ms, pipe 13

3- 100 packets transmitted, 45 received, +6 errors, 55% packet loss, time 19214ms

rtt min/avg/max/mdev = 2199.346/8069.096/14040.307/3280.838 ms, pipe 65

4- 100 packets transmitted, 26 received, 74% packet loss, time 11529ms

rtt min/avg/max/mdev = 174.200/11618.622/17517.357/6247.211 ms, pipe 87

5- 100 packets transmitted, 41 received, +12 errors, 59% packet loss, time 22193ms

rtt min/avg/max/mdev = 84.216/7804.504/17081.065/6106.444 ms, pipe 70

6- 100 packets transmitted, 43 received, +9 errors, 57% packet loss, time 20252ms

rtt min/avg/max/mdev = 933.979/8830.363/14946.820/4062.325 ms, pipe 66

7- 100 packets transmitted, 67 received, 33% packet loss, time 10558ms

rtt min/avg/max/mdev = 99.242/1710.325/4131.507/1366.618 ms, pipe 39

8- 100 packets transmitted, 54 received, +9 errors, 46% packet loss, time 21059ms

rtt min/avg/max/mdev = 161.564/6018.397/15723.377/4914.324 ms, pipe 55

9- 100 packets transmitted, 35 received, +6 errors, 65% packet loss, time 18792ms

rtt min/avg/max/mdev = 824.458/8365.836/22048.911/4901.140 ms, pipe 65

10- 100 packets transmitted, 22 received, +36 errors, 78% packet loss, time 45201ms

rtt min/avg/max/mdev = 1221.389/31372.427/49956.349/16005.385 ms, pipe 90