1-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10042ms

rtt min/avg/max/mdev = 6.821/40.274/270.874/48.498 ms, pipe 3

2-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 9988ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.831/26.320/147.926/25.514 ms, pipe 2

3-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10231ms

rtt min/avg/max/mdev = 9.745/128.168/482.082/105.681 ms, pipe 5

4-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10132ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.199/69.458/608.130/106.774 ms, pipe 6

5-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10048ms

rtt min/avg/max/mdev = 9.629/44.880/504.570/79.854 ms, pipe 5

6-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10022ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.512/41.063/216.282/42.197 ms, pipe 2

7-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10108ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.093/87.563/1043.121/188.132 ms, pipe 10

8-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10020ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.715/37.323/138.281/33.653 ms, pipe 2

9-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10012ms

rtt min/avg/max/mdev = 6.310/35.285/171.791/33.730 ms, pipe 2

10-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10036ms

rtt min/avg/max/mdev = 8.600/35.001/283.737/39.067 ms, pipe 3