1-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10003ms

rtt min/avg/max/mdev = 9.452/34.881/177.457/33.034 ms, pipe 2

2-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10055ms

rtt min/avg/max/mdev = 9.838/33.443/178.294/36.671 ms, pipe 2

3-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10059ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.203/41.963/180.881/39.903 ms, pipe 2

4-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10059ms

rtt min/avg/max/mdev = 7.942/39.526/357.360/51.850 ms, pipe 4

5-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10025ms

rtt min/avg/max/mdev = 8.849/36.441/201.022/38.751 ms, pipe 2

6-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10018ms

rtt min/avg/max/mdev = 11.958/40.398/327.532/47.337 ms, pipe 4

7-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10031ms

rtt min/avg/max/mdev = 8.365/31.492/219.188/38.584 ms, pipe 2

8-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10076ms

rtt min/avg/max/mdev = 8.744/94.187/1184.836/226.929 ms, pipe 11

9-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10019ms

rtt min/avg/max/mdev = 8.341/29.884/209.514/33.597 ms, pipe 2

10-100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 9998ms

rtt min/avg/max/mdev = 9.258/27.915/157.836/26.492 ms, pipe 2