1-100 packets transmitted, 98 received, 2% packet loss, time 10085ms

rtt min/avg/max/mdev = 19.152/65.432/358.120/75.651 ms, pipe 4

2-100 packets transmitted, 99 received, 1% packet loss, time 10036ms

rtt min/avg/max/mdev = 19.176/81.072/599.967/116.858 ms, pipe 6

3-100 packets transmitted, 58 received, 42% packet loss, time 10440ms

rtt min/avg/max/mdev = 19.582/107.575/856.109/194.408 ms, pipe 8

4-100 packets transmitted, 99 received, 1% packet loss, time 10125ms

rtt min/avg/max/mdev = 18.036/117.058/1059.107/212.183 ms, pipe 10

5-100 packets transmitted, 97 received, 3% packet loss, time 10166ms

rtt min/avg/max/mdev = 19.712/74.761/366.977/62.228 ms, pipe 4

6-100 packets transmitted, 96 received, 4% packet loss, time 10176ms

rtt min/avg/max/mdev = 22.811/130.602/1198.116/230.950 ms, pipe 11

7-100 packets transmitted, 99 received, 1% packet loss, time 10029ms

rtt min/avg/max/mdev = 17.254/48.532/315.510/43.405 ms, pipe 3

8-100 packets transmitted, 99 received, 1% packet loss, time 9995ms

rtt min/avg/max/mdev = 21.216/42.307/177.143/25.996 ms, pipe 2

9-100 packets transmitted, 98 received, 2% packet loss, time 10027ms

rtt min/avg/max/mdev = 17.389/52.010/259.435/42.201 ms, pipe 3

10-100 packets transmitted, 99 received, 1% packet loss, time 10150ms

rtt min/avg/max/mdev = 20.091/117.198/1030.814/196.094 ms, pipe 10