1. 100 packets transmitted, 84 received, 16% packet loss, time 11817ms

rtt min/avg/max/mdev = 12.866/101.189/513.469/94.062 ms, pipe 5

1. 100 packets transmitted, 99 received, 1% packet loss, time 10382ms

rtt min/avg/max/mdev = 10.446/335.479/1557.487/433.192 ms, pipe 15

1. 100 packets transmitted, 97 received, 3% packet loss, time 10289ms

rtt min/avg/max/mdev = 13.132/181.401/1285.644/267.268 ms, pipe 12

1. 100 packets transmitted, 94 received, 6% packet loss, time 10391ms

rtt min/avg/max/mdev = 9.803/241.270/1646.535/326.672 ms, pipe 9

1. 100 packets transmitted, 87 received, 13% packet loss, time 10776ms

rtt min/avg/max/mdev = 1256.601/4684.789/8239.764/2206.286 ms, pipe 64

1. 100 packets transmitted, 38 received, 62% packet loss, time 10618ms

rtt min/avg/max/mdev = 12.729/130.544/563.849/145.478 ms, pipe 6

1. 100 packets transmitted, 99 received, 1% packet loss, time 10347ms

rtt min/avg/max/mdev = 8.239/243.366/945.161/246.669 ms, pipe 9

1. 100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10212ms

rtt min/avg/max/mdev = 9.942/127.489/608.738/137.113 ms, pipe 6

1. 100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 10208ms

rtt min/avg/max/mdev = 10.691/131.039/1028.918/189.059 ms, pipe 10

1. 100 packets transmitted, 99 received, 1% packet loss, time 10252ms

rtt min/avg/max/mdev = 9.938/136.022/848.943/176.156 ms, pipe 8