1- 100 packets transmitted, 47 received, +9 errors, 53% packet loss, time 21507ms

rtt min/avg/max/mdev = 104.971/8959.365/16228.340/4274.737 ms, pipe 68

2-100 packets transmitted, 29 received, +21 errors, 71% packet loss, time 32027ms

rtt min/avg/max/mdev = 464.472/14670.747/28556.746/8580.671 ms, pipe 73

3-100 packets transmitted, 34 received, +12 errors, 66% packet loss, time 24999ms

rtt min/avg/max/mdev = 1657.420/10524.107/20321.965/6611.090 ms, pipe 75

4-100 packets transmitted, 29 received, +9 errors, 71% packet loss, time 20381ms

rtt min/avg/max/mdev = 554.020/9851.001/16095.598/5279.930 ms, pipe 75

5-100 packets transmitted, 42 received, +9 errors, 58% packet loss, time 20967ms

rtt min/avg/max/mdev = 2101.802/9093.974/16082.210/4368.837 ms, pipe 73

6-100 packets transmitted, 33 received, +18 errors, 67% packet loss, time 28230ms

rtt min/avg/max/mdev = 343.503/10997.340/27761.004/7746.883 ms, pipe 64

7-100 packets transmitted, 30 received, +12 errors, 70% packet loss, time 23295ms

rtt min/avg/max/mdev = 134.048/10530.302/19075.927/6095.134 ms, pipe 70

8-100 packets transmitted, 46 received, +9 errors, 54% packet loss, time 20721ms

rtt min/avg/max/mdev = 509.638/9146.908/16596.450/4454.701 ms, pipe 68

9-100 packets transmitted, 30 received, +15 errors, 70% packet loss, time 25046ms

rtt min/avg/max/mdev = 1602.127/11491.069/19638.092/5838.065 ms, pipe 70

10-100 packets transmitted, 40 received, +9 errors, 60% packet loss, time 21839ms

rtt min/avg/max/mdev = 1436.454/9417.173/17046.822/4457.026 ms